<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-9.782490625" y1="-25.633278125" x2="59.67" y2="-25.36314375" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="59.67" y1="-25.36314375" x2="59.67" y2="28.88" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="59.67" y1="28.88" x2="-9.782490625" y2="28.609865625" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-9.782490625" y1="28.609865625" x2="-9.782490625" y2="-25.633278125" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="microchip" package="DIL40" value="PIC16C74P">
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16C74B-04/P"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1084347"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01M8479"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL28-3" value="PIC16C73APS-28">
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16C73A-20/SP"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1196850"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69K7069"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="microchip" package="DIL18" value="PIC16F627P">
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16F627-20I/P"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1084298"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="23C4967"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PGD">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="40"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="39"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MCLR">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PGM">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="37"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
